**Вводятся в действие изменения в СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" (01.07.2025)**

Например, предусмотрены требования к удалению продуктов горения от теплогенерирующих аппаратов, предназначенных для приготовления пищи (мангалов, тандыров и других), работающих на твердом топливе.

Определены правила присоединения вертикальных коллекторов с воздушными затворами (спутниками) к общему горизонтальному коллектору, который находится выше обслуживаемых помещений.

В зданиях с различными планировочными решениями на этажах (с коридорной структурой или со свободной планировкой) допускается устройство общих систем вытяжной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты коридоров и помещений общественного назначения (за исключением помещений с массовым пребыванием людей), при одновременном выполнении установленных условий.

Установлены условия, при которых допускается:

- не оснащать вытяжной противодымной вентиляцией производственные помещения категорий В3, В4, Д по пожарной опасности;

- оборудовать выход из незадымляемой лестничной клетки типа Н2 в вестибюль без организации тамбур-шлюза;

- условно делить помещения площадью более 3000 кв. м на дымовые зоны при применении вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги.

Определен перечень устройств, которые допускается использовать для сброса избыточного давления из внутренних объемов незадымляемых лестничных клеток, тамбур-шлюзов, коридоров безопасности, безопасных зон и аналогичных помещений.

Приводится методика расчетного определения минимального количества дымоприемных устройств в составе системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги и минимального расстояния между такими устройствами.

Прокурор Милютинского района

советник юстиции О.О. Петренко